


PC –>¿Lo quieres DHCP y luego un gateway predeterminado?







Cisco.com → 208.67.220.220 Masquerade subred: 255.255.255.0




Computadora portatil





Router inalambrico







PARTE 2: Configure los dispositivos de red







Paso 2: Configure la computadora portátil.


Quitar el módulo de Ethernet de cobre , instalamos el módulo WOC300N Y encender el PC

Conectar la computadora portátil a ala red inalambrica





Paso 3: Configuración del PC






Paso 4 configure la nube de Internet







Paso 5




b)



c)

d)



PASO 3- VERIFICAR CONECTIVIDAD

