


PC1




PC2




PC3



SWITCH




3 Puertps 1CFE




PASO 5

SELECCIONAMOS IP Config




GATEWAY y modelo estatico


PC1




PC2



PC3



IPCONFI



PASO 7

